#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SPI1
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IP4=USART1
Mcu.IPNb=5
Mcu.Name=STM32F103Z(C-D-E)Tx
Mcu.Package=LQFP144
Mcu.Pin0=PF0
Mcu.Pin1=PF1
Mcu.Pin10=PA7
Mcu.Pin11=PA9
Mcu.Pin12=PA10
Mcu.Pin13=PA13
Mcu.Pin14=PA14
Mcu.Pin15=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin2=PF6
Mcu.Pin3=OSC_IN
Mcu.Pin4=OSC_OUT
Mcu.Pin5=PA0-WKUP
Mcu.Pin6=PA1
Mcu.Pin7=PA4
Mcu.Pin8=PA5
Mcu.Pin9=PA6
Mcu.PinsNb=16
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F103ZETx
MxCube.Version=6.3.0
MxDb.Version=DB.6.0.30
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.EXTI0_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PA0-WKUP.GPIOParameters=GPIO_Label
PA0-WKUP.GPIO_Label=DBG_PIN_TX
PA0-WKUP.Locked=true
PA0-WKUP.Signal=GPIO_Output
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=DBG_PIN_RX
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPIO_Output
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA4.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_Label
PA4.GPIO_Label=SPI1_NSS
PA4.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PA4.Locked=true
PA4.PinState=GPIO_PIN_SET
PA4.Signal=GPIO_Output
PA5.Mode=Full_Duplex_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA6.Mode=Full_Duplex_Master
PA6.Signal=SPI1_MISO
PA7.Mode=Full_Duplex_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PF0.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PF0.GPIO_Label=DIO1
PF0.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PF0.Locked=true
PF0.Signal=GPXTI0
PF1.GPIOParameters=GPIO_Label
PF1.GPIO_Label=BUSY
PF1.Locked=true
PF1.Signal=GPIO_Input
PF6.GPIOParameters=PinState,GPIO_Label
PF6.GPIO_Label=RESET
PF6.Locked=true
PF6.PinState=GPIO_PIN_SET
PF6.Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103ZETx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.8.4
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=0
ProjectManager.MainLocation=Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=WH-LR30-H10.ioc
ProjectManager.ProjectName=WH-LR30-H10
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5.27
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,4-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true
RCC.ADCFreqValue=24000000
RCC.AHBFreq_Value=48000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=24000000
RCC.APB1TimFreq_Value=48000000
RCC.APB2Freq_Value=48000000
RCC.APB2TimFreq_Value=48000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=48000000
RCC.FSMCFreq_Value=48000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=48000000
RCC.I2S2Freq_Value=48000000
RCC.I2S3Freq_Value=48000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FSMCFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,I2S2Freq_Value,I2S3Freq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,PLLSourceVirtual,SDIOFreq_Value,SDIOHCLKDiv2FreqValue,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=48000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=48000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=24000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL6
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.SDIOFreq_Value=48000000
RCC.SDIOHCLKDiv2FreqValue=24000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=48000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=48000000
RCC.USBFreq_Value=48000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=8000000
SH.GPXTI0.0=GPIO_EXTI0
SH.GPXTI0.ConfNb=1
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_8
SPI1.CalculateBaudRate=6.0 MBits/s
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
USART1.IPParameters=VirtualMode
USART1.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
